Author: PermiakovaNA
Last saved by: Администрация
Company: Sklh

Сметный Калькулятор

Раздел V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Локальная смета №174
на капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Гагарина  д.11
п.Лесогорский-1
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: ТЕР-2001-ЛО, ТЕРр-2001-ЛО

Составлена в ценах на: август 2008г.
Сметная стоимость: 1300000.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1858.18 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 188030.85 руб.

№ | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда
п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. | | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч.
| | | | | основной | в. т.ч. з/пл | | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего
| | | | | з/пл | машинистов | | платы | машинистов | единицу |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1

1

ТЕР 12-01-010-1

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,94*0,9% = 16907.83 руб. С.П. 65*0,85% = 9201.71 руб.)

100 м2

1.34

7911,01
2095.35

33.58
7.67

10600.77

2807.77

45.00
10.28

112.75
0.27

151.09
0.36

2

ТЕР 12-01-017-1

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,94*0,9% = 22904.90 руб. С.П. 65*0,85% = 12465.48 руб.)

100 м2

7.42

1897,22
462.35

222.53
52.15

14077.45

3430.64

1651.17
386.95

27.22
1.94

201.97
14.39

| 402-9071 | Раствор тяжелый цементный | м3 | 11.3526 | 0 | | 0 | | | |
| счет | Раствор тяжелый цементный | м3 | 11.3526 | (5800) | | (65845.08) | | | |

3

ТЕР 12-01-016-2

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,94*0,9% = 2416.01 руб. С.П. 65*0,85% = 1314.86 руб.)

100 м2

7.42

293,21
53.38

3.75
0.89

2175.61

396.08

27.82
6.60

2.80
0.04

20.78
0.30

4

ТЕР 12-01-004-1

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,94*0,9% = 2714.50 руб. С.П. 65*0,85% = 1477.31 руб.)

100 м

0.85

3462,11
522.26

189.39
10.01

2942.79

443.92

160.98
8.51

26.10
0.36

22.19
0.31

| (101-9123) | Материалы рулонные кровельные | м2 | 214.2 | 0 | | 0 | | | |
| счет | Техноэласт ЭКП 4.2 мм | м2 | 214.2 | (137.5) | | (29452.50) | | | |

5

ТЕРр 58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли  ( Н.Р. 83*0,94% = 15869.16 руб. С.П. 65% = 13220.91 руб.)

1 место

24

576,79
142.69

7.78
0.71

13842.96

3424.56

186.72
17.04

8.83
0.04

211.92
0.96

| (401-9001) | Бетон | м3 | 0.768 | 0 | | 0 | | | |
| (300-9518) | Гильзы стальные с фланцами | т | 0.36 | 0 | | 0 | | | |

6

ТЕР 10-01-039-1

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,94*0,9% = 219.30 руб. С.П. 63*0,85% = 117.64 руб.)

100 м2

0.015

6518,08
2086.64

1801.49
391.64

97.77

31.30

27.02
5.87

104.28
13.34

1.56
0.20

| (203-9057) | Блоки дверные | м2 | 1.5 | 0 | | 0 | | | |
| счет | Дверной блок | шт | 1 | (2484.34) | | (2484.34) | | | |

7

ТЕРр 58-7-6

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя ( Н.Р. 83*0,94% = 91432.45 руб. С.П. 65% = 76174.18 руб.)

100 м2

7.42

4893,35
2663.76

32.01
8.65

36308.65

19765.10

237.51
64.18

154.87
0.45

1149.14
3.34

| счет | Наплавляемый материал для верхнего слоя (марка по проекту) | м2 | 845.88 | (137.5) | | (116308.50) | | | |
| счет | Наплавляемый материал для нижнего слоя (марка по проекту) | м2 | 1216.88 | (114.28) | | (139065.05) | | | |
| (999-9900) | Строительный мусор | т | 5.7876 | 0 | | 0 | | | |

8

ТЕРр 58-19-3

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов ( Н.Р. 83*0,94% = 6165.11 руб. С.П. 65% = 5136.28 руб.)

100 м

0.85

5239,26
1566.18

15.87
6.82

4453.37

1331.25

13.49
5.80

101.24
0.35

86.05
0.30

| (999-9900) | Строительный мусор | т | 0.5049 | 0 | | 0 | | | |

9

ТЕРр 69-9-1

Очистка от строительного мусора  ( Н.Р. 78*0,94% = 802.03 руб. С.П. 50% = 546.94 руб.)

100 т

0.0629

2942,61
2942.61

0
0

185.09

185.09

0
0

214.32
0

13.48
0

| (999-9900) | Строительный мусор | т | 6.29 | 0 | | 0 | | | |
| ТССЦ-2001-ЛО | Перевозка мусора на 15 км | т | 6.29 | 26.76 | | 168.32 | | | |

Итого прямых затрат в базовом уровне цен:

руб.

84852.78

31815.71

2518.03
505.23

1858.18
20.16

| | Коэффициент на стесненность: | | 1 | | | | | | |

Итого со стесненностью:

руб.

84852.78

31815.71

2518.03
505.23

1858.18
20.16

| | Индекс на весь комплекс работ: | | 1 | | | 84852.78 | | | |
| | Индекс к оплате труда рабочих: | | 5.91 | | | 188030.85 | | | |
| | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | | 5.22 | | | 13144.12 | | | |
| | в том числе зарплата машинистов: | | 5.91 | | | 2985.91 | | | |
| | Индекс к стоимости материалов: | | 4.27 | | | 215716.30 | | | |
| | Материалы в текущем уровне цен: | | 1 | | | 353155.47 | | | |

Итого с индексацией:

руб.

770046.74

188030.85

13144.12
2985.91

1858.18
20.16

| | Накладные расходы %: | % | | | | 159431.29 | | | |
| | Итого с накладными: | руб. | | | | 929478.03 | | | |
| | Сметная прибыль %: | % | | | | 119655.30 | | | |
| | Итого: | руб. | | | | 1049133.33 | | | |
| | Тех.надзор % | % | 5.01 | | | 52561.58 | | | |
| | Итого: | руб. | | | | 1101694.91 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 | | | 198305.09 | | | |
| | Всего по разделу: | руб. | | | | 1300000.00 | | | |

| | Итого прямых затрат по всем разделам: | руб. | | | | 1300000.00 | | | |
| | Всего по смете: | руб. | | | | 1300000.00 | | | |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/